**NÁVOD K OBSLUZE**

**Tlumič PSR 22 pro malorážky Savage Arms A22 a B22**

**OBECNÁ UPOZORNĚNI**

***Při instalaci nebo demontáži tlumiče na a ze zbraně se VŽDY ujistěte, že je zbraň vybitá!!***

**OBECNÉ POKYNY K ÚDRŽBĚ**


Po použití uložte tlumič na teplé místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit. Pokud je tlumič instalovaný na zbrani, skladujte zbraň s otevřeným závěrem

Když je tlumič suchý, nastříkejte do tlumiče trochu řídkého oleje (WD40). Udržujte tlumič a závity pušky čisté a lehce naolejované nebo namazané vazelínou.

Tlumič PSR 22 je vyroben z pevnostního duralu s povrchovou úpravou tvrdoelox (hardcoat anodizing)

Hlaveň zbraně, která byla modifikována pro instalaci a použití tlumiče PSR 22 byla po obrábění opatřena vysoce odolnou nitridací. Nehrozí tedy, že by hlaveň v oblasti první expanzní komory korodovala. Pokud najdete známky „rzi“ jedná se pouze o povrchovou oxidaci spalin, které je jednoduché odstranit.

**Sestava tlumiče PSR 22**



**Tlumič PSR 22 popis:**

1. Upravená hlaveň .22LR
2. Labyrint tlumiče
3. Plášť tlumiče
4. Matice
5. Gumový O kroužek

**Čištění a rozborka:**

Ujistěte se, že je zbraň vybitá

Matici povolíte, přiloženým imbusovým klíčem nebo rukou.

Kartáčkem vyčistěte první komoru labyrintu u ústí hlavně od případných nánosů spalin. Zbylé komory očistěte dle potřeby a stupně znečištění. Vnitřek pláště tlumiče stačí vytřít lehce naolejovaným hadříkem. Stejně tak i povrch hlavně. Při opakovaném sundávání a nadávání pláště může dojít k poškození O-kroužku, který lze lehce vyměnit. Pro správnou funkci systému, však není nezbytně nutný. Spaliny se dle testování nedostávají v neobvyklé míře do venkovního prostoru v oblasti O kroužku.

Pro čištění hlavně může být demontován z hlavně labyrint, který je na hlavní našroubován. K jeho povolení použijte nejlépe dřevěný kolík, který vložíte do komory u ústí hlavně.

Hlaveň lze čistit i při nasazeném labyrintu, ale nedoporučuje se používat v tomto případě BoreSnake, který se o labyrint může zachytit a potrhat.

Sborka probíhá v opačném pořadí, našroubováním labyrintu, nasazením pláště a zajištění celé sestavy maticí.

Ke střelbě používejte, moderní, schválené střelivo ráže .22LR, lze používat i nadzvukové.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Záruční list

**Datum prodeje:**

**Model:** PSR 22

**Výrobní číslo:**

**Prodejce:**